АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2016 г. N 905

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ

УСЛУГ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В соответствии со [статьей 157](consultantplus://offline/ref=60479014BB81C907DAF6F68827B5FA3970F686F4C5D26EFB1D99FA7F44F5F1D37DDC3B84B2C1zAI) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=60479014BB81C907DAF6F68827B5FA3970F687F1C7D56EFB1D99FA7F44F5F1D37DDC3B83CBz6I) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" постановляю:

1. Установить для населения Владимирской области нормативы потребления коммунальных услуг по:

1.1. Расходу тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в г. Коврове и ЗАТО г. Радужный, согласно [приложению N 1](#P41).

1.2. Электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, согласно [приложению N 2](#P106).

1.3. Электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, согласно [приложению N 3](#P534).

2. Признать утратившими силу:

- [постановление](consultantplus://offline/ref=60479014BB81C907DAF6E88531D9A43370FDD9F8CAD460AC47C6A12213FCFB84C3zAI) Губернатора области от 24.11.2006 N 805 "О нормативах потребления электрической энергии населением Владимирской области при отсутствии приборов учета";

- [пункты 2](consultantplus://offline/ref=60479014BB81C907DAF6E88531D9A43370FDD9F8CAD466AA41C6A12213FCFB843A9362C1F61F89829B6D29CCz8I), [3](consultantplus://offline/ref=60479014BB81C907DAF6E88531D9A43370FDD9F8CAD466AA41C6A12213FCFB843A9362C1F61F89829B6D28CCz5I) постановления администрации области от 10.11.2015 N 1115 "Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области";

КонсультантПлюс: примечание.

[Постановление](consultantplus://offline/ref=60479014BB81C907DAF6E88531D9A43370FDD9F8C2D667AB41C4FC281BA5F7863DC9zCI) Губернатора Владимирской области от 31.08.2012 N 983, отдельные положения которого дефисом 3 пункта 2 данного документа признаны утратившими силу, отменено [постановлением](consultantplus://offline/ref=60479014BB81C907DAF6E88531D9A43370FDD9F8C2D666AC47CCFC281BA5F7863D9C3DD6F15685839B6D29C1C3z1I) администрации Владимирской области от 09.11.2016 N 984.

- [приложение N 1](consultantplus://offline/ref=60479014BB81C907DAF6E88531D9A43370FDD9F8C2D665AB40C8FC281BA5F7863D9C3DD6F15685839B6D29C2C3z1I) к постановлению Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по промышленности и экономической политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2016 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области

В.П.КУЗИН

Приложение N 1

к постановлению

администрации

Владимирской области

от 18.10.2016 N 905

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В Г. КОВРОВЕ И ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Конструктивные особенности дома | Метод расчета нормативов расхода тепловой энергии | Норматив расхода тепловой энергии (Гкал на 1 куб. м) | |
| С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| Закрытая система горячего водоснабжения | | | | |
| 1. | с неизолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0675 | 0,0650 |
| 2. | с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 3. | с изолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 4. | с изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0575 | 0,0550 |
| Открытая система горячего водоснабжения | | | | |
| 5. | с неизолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0675 | 0,0650 |
| 6. | с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 7. | с изолированными стояками и полотенцесушителями | расчетный | 0,0625 | 0,0600 |
| 8. | с изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | расчетный | 0,0575 | 0,0550 |

Приложение N 2

к постановлению

администрации

Владимирской области

от 18.10.2016 N 905

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕЖИТИЯХ КВАРТИРНОГО ТИПА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Категория жилых помещений | Количество комнат в жилом помещении (в квартире) | Количество человек, проживающих в жилом помещении (в квартире) | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по электроснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению (кВт.ч в месяц на человека) |
| 1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 1 | аналоговый | 72 |
|  | 2 | аналоговый | 45 |
|  | 3 | аналоговый | 35 |
|  | 4 | аналоговый | 28 |
|  | 5 и более | аналоговый | 24 |
|  | 2 | 1 | аналоговый | 93 |
|  | 2 | аналоговый | 58 |
|  | 3 | аналоговый | 45 |
|  | 4 | аналоговый | 36 |
|  | 5 и более | аналоговый | 32 |
|  | 3 | 1 | аналоговый | 105 |
|  | 2 | аналоговый | 65 |
|  | 3 | аналоговый | 50 |
|  | 4 | аналоговый | 41 |
|  | 5 и более | аналоговый | 36 |
|  | 4 и более | 1 | аналоговый | 114 |
|  | 2 | аналоговый | 71 |
|  | 3 | аналоговый | 55 |
|  | 4 | аналоговый | 44 |
|  | 5 и более | аналоговый | 39 |
| 2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 1 | расчетный | 158 |
|  | 2 | расчетный | 98 |
|  | 3 | расчетный | 76 |
|  | 4 | расчетный | 62 |
|  | 5 и более | расчетный | 54 |
|  | 2 | 1 | расчетный | 186 |
|  | 2 | расчетный | 116 |
|  | 3 | расчетный | 89 |
|  | 4 | расчетный | 73 |
|  | 5 и более | расчетный | 63 |
|  | 3 | 1 | расчетный | 204 |
|  | 2 | расчетный | 126 |
|  | 3 | расчетный | 98 |
|  | 4 | расчетный | 79 |
|  | 5 и более | расчетный | 69 |
|  | 4 и более | 1 | расчетный | 216 |
|  | 2 | расчетный | 134 |
|  | 3 | расчетный | 104 |
|  | 4 | расчетный | 84 |
|  | 5 и более | расчетный | 74 |
| 3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 1 | 1 | расчетный | 210 |
|  | 2 | расчетный | 130 |
|  | 3 | расчетный | 101 |
|  | 4 | расчетный | 82 |
|  | 5 и более | расчетный | 71 |
|  | 2 | 1 | расчетный | 271 |
|  | 2 | расчетный | 168 |
|  | 3 | расчетный | 130 |
|  | 4 | расчетный | 106 |
|  | 5 и более | расчетный | 92 |
|  | 3 | 1 | расчетный | 307 |
|  | 2 | расчетный | 190 |
|  | 3 | расчетный | 147 |
|  | 4 | расчетный | 120 |
|  | 5 и более | расчетный | 104 |
|  | 4 и более | 1 | расчетный | 332 |
|  | 2 | расчетный | 206 |
|  | 3 | расчетный | 159 |
|  | 4 | расчетный | 129 |
|  | 5 и более | расчетный | 113 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | 1 | 1 | расчетный | 210 |
| 2 | расчетный | 130 |
| 3 | расчетный | 101 |
| 4 | расчетный | 82 |
| 5 и более | расчетный | 71 |
| 2 | 1 | расчетный | 271 |
| 2 | расчетный | 168 |
| 3 | расчетный | 130 |
| 4 | расчетный | 106 |
| 5 и более | расчетный | 92 |
| 3 | 1 | расчетный | 307 |
| 2 | расчетный | 190 |
| 3 | расчетный | 147 |
| 4 | расчетный | 120 |
| 5 и более | расчетный | 104 |
| 4 и более | 1 | расчетный | 332 |
| 2 | расчетный | 206 |
| 3 | расчетный | 159 |
| 4 | расчетный | 129 |
| 5 и более | расчетный | 113 |
| 5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 1 | расчетный | 260 |
|  | 2 | расчетный | 161 |
|  | 3 | расчетный | 125 |
|  | 4 | расчетный | 101 |
|  | 5 и более | расчетный | 88 |
|  | 2 | 1 | расчетный | 307 |
|  | 2 | расчетный | 190 |
|  | 3 | расчетный | 147 |
|  | 4 | расчетный | 120 |
|  | 5 и более | расчетный | 104 |
|  | 3 | 1 | расчетный | 335 |
|  | 2 | расчетный | 208 |
|  | 3 | расчетный | 161 |
|  | 4 | расчетный | 131 |
|  | 5 и более | расчетный | 114 |
|  | 4 | 1 | расчетный | 356 |
|  | 2 | расчетный | 221 |
|  | 3 | расчетный | 171 |
|  | 4 | расчетный | 139 |
|  | 5 и более | расчетный | 121 |

Приложение N 3

к постановлению

администрации

Владимирской области

от 18.10.2016 N 905

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ

ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА, ОБЩЕЖИТИЯ КОРИДОРНОГО,

ГОСТИНИЧНОГО И СЕКЦИОННОГО ТИПОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Категория многоквартирных домов | Количество человек, проживающих в жилом помещении | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по электроснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению  (кВт.ч в месяц на человека) |
| 1. | Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | аналоговый | 72 |
| 2 | аналоговый | 45 |
| 3 | аналоговый | 35 |
| 4 | аналоговый | 28 |
| 5 и более | аналоговый | 24 |
| 2. | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | расчетный | 158 |
| 2 | расчетный | 98 |
| 3 | расчетный | 76 |
| 4 | расчетный | 62 |
| 5 и более | расчетный | 54 |
| 3. | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | 1 | расчетный | 210 |
| 2 | расчетный | 130 |
| 3 | расчетный | 101 |
| 4 | расчетный | 82 |
| 5 и более | расчетный | 71 |
| 4. | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного период | 1 | расчетный | 210 |
| 2 | расчетный | 130 |
| 3 | расчетный | 101 |
| 4 | расчетный | 82 |
| 5 и более | расчетный | 71 |